Начальнику службы безопасности

ООО «Астомстрой»

Петухову С.Н.

Докладная записка

.

1. Расположение камер видеонаблюдения «Каменногорская 3/5, Миля»

o 7-камер по периметру здания;

2-камеры верхняя парковка на главном входе;

2-камеры на уличном павильоне «Строительный двор»;

2-камера на уличном павильоне «Садовый центр»;

10-камер, подземный паркинг (-1 этаж);

4-камеры на рампе (1 этаж);

4-камеры на верхнем складе (1 этаж);

8-камер на нижнем складе (-1 этаж);

1-камера на складе крупногабаритного товара для доставки (1 этаж);

2-камеры на цокольном этаже, коридор офиса (0 этаж);

12-камер, информационные стойки, рабочее места сотрудников (1этаж);

1-камера, информационный центр, на главном входе (1этаж);

1-камера, центральная касса (1этаж);

1-камера, теплица садового центра (1 этаж);

1-камера, входная группа (1 этаж);

1-камера пассажирский конвейер, вход с паркинга (1 этаж);

1-камера, служебный вход/выход, выдача товара (1 этаж);

84-камеры в торговом зале, направлены на стеллажи с товаром (1этаж);

10-камер (кэш-контроль), с кассы №1 по №10 направлены на кассовые ящики (1 этаж);

1-камера (кэш-контроль), комната возврата товара (1 этаж);

1-камера (кэш-контроль), касса интернет-магазина на ресепшене (1 этаж);

o Все камеры видеонаблюдения открытые, скрытые-отсутствуют.

o Видеонаблюдение всех камер круглосуточное.

2. Наименование используемой системы видеонаблюдения:

2 шт. IP-видеорегистратора HIKVISION DS-9664NI-I16 (64-х канальный);

1 шт. IP-видеорегистратора HIKVISION DS-7616NI-E2 (16-ти канальный);

IP-видеокамера (Longse LIRDLS200);

IP-видеокамера (Longse LBH30S400);

IP-видеокамера (DAHUA DH-IPC-HDBW2320RP-VFS 2.7-12мм);

IP-видеокамера (HIKVISION DS-2CD1643GO-I 2.8 мм ИК);

IP-видеокамера (HIKVISION DS-2SD2620F-I ИК);

IP-видеокамера (UPCDPHF200 2.8 мм ИК);

3. Запись звука камерами или другими устройствами-отсутствует.

4. Сроки и места хранения видеозаписей:

o формат хранения на жесткий диск видеорегистратора и на жесткий диск в сервере;

o срок хранения видеозаписей:

50 дней в IP-видеорегистраторе HIKVISION DS-9664NI-I16;

29 дней в IP-видеорегистраторе HIKVISION DS-7616NI-E2;

22 дня на жестком диске сервера кэш-контроля;

o Периодичность удаления записей архива, по мере заполнения жесткого диска.

o места расположения серверов хранения в операторской видеонаблюдения.

5. Уполномоченные лица или организации, ответственные за реализацию ( в т.ч. хранение видеозаписей) видеонаблюдения – отсутствуют.

6. Доступ к хранящимся записям видеонаблюдения имеют:

o -директор магазина;

-подразделение охраны;

-отдел IT (КЭШ-КОНТРОЛЬ);

Начальник отдела охраны С.С. Соколов